LG webOS の画面にサイネージを映す
LG サイネージディスプレイに Offision のアプリは入りません。ディスプレイ自身の 「URLで再生」ローダーを Offision に向けて再起動すると、画面に 6 文字のコードが 表示され、それがコンテンツと結び付けます。
2026-08-26   ·   https://offision.com/help/ja/devices/show-signage-on-an-lg-webos-screen/
LG サイネージディスプレイは Offision のアプリを動かしていません。何もインストール
されておらず、インストールもできません。コンテンツを映しているのはディスプレイ自身
のファームウェアです。webOS サイネージには起動時に 1 つの Web アドレスを開いて表示
し続けるローダーがあり、そのアドレスが Offision です。つまり設定は、ディスプレイの
メニューでの 2 分間と 6 文字のコードだけ。コピーするファイルも、用意する USB メモリ
もありません。
確認すること:
ディスプレイ側の操作はすべて付属のリモコンで、サイネージのメニューから行います。
Offision でもパソコンでもありません。最後の手順で画面に出る 6 文字を読み取るため、
ディスプレイは設置・通電済みで、リモコンが届く場所にある必要があります。
用意するもの
1. LG サイネージディスプレイと、そのリモコン
1. ディスプレイから Offision に届くネットワーク（有線または Wi-Fi）
1. Offision で、サイネージとデバイスを管理できるアカウントと、作成済みのサイネージ
コンテンツ
1. 再起動 1 回を含めて 20 分ほど
対象となるディスプレイ
コンソールのタイルは LG web OS devices、サポート モデルに並ぶのは
LG Web OS だけです。これは意図的なもので、この記事で使うローダーは特定のパネル
の機能ではなく webOS サイネージの機能だからです。動くかどうかを決めるのは背面の型番
ではなく、目の前のメニューです。
確かめるのは数秒です。ディスプレイのサイネージメニューを開き、URLで再生がある
か見てください。あればこの記事が使えます。なければ、そのディスプレイは webOS
サイネージ機ではなく（たとえば家庭用テレビ）、Offision を映す方法はありません。
1. ディスプレイをネットワークにつなぐ
ホーム画面からネットワークを開き、有線または Wi-Fi で接続します。
これを先に済ませ、つながったことを確認してください。次の手順のローダーは、届くか
どうかに関わらずアドレスを受け付けます。つながっていないディスプレイは、理由が何も
示されないまま真っ暗な画面まで進んでしまいます。
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サイネージのダッシュボード。ネットワークは接続先を、URLで再生は次に設定する項目を示す。
このダッシュボードは、あとで確認するときにも使います。どちらのタイルも現在の値を
表示するので、この画面を見れば接続済みかどうかと、どのアドレスを開く設定かが分かり
ます。
2. ディスプレイを Offision に向ける
メニュー › URLで再生を開き、次のように設定します。
1. URLローダーを有効にします。
1. URLを設定に Offision のプレーヤーのアドレスを入れます。
1. 保存を選びます。
1. 再起動して適用を選びます。
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URLローダーを有効にし、URLを設定にプレーヤーのアドレスを入れたところ。
保存だけでは反映されない:
アドレスは保存で記録されますが、再起動するまで読み込まれません。再起動して
適用は任意ではなく手順の一部です。保存したまま再起動していないディスプレイは前の
表示を続けるため、アドレスが拒否されたようにしか見えません。
プレビューは保存せずにアドレスを開きます。確定する前に一度使う価値があります。
アドレスの打ち間違いと、ディスプレイが外に出られないネットワークとを切り分けられ、
しかもまだ画面の前にいるうちに分かります。
3. コンソールでデバイスを追加する
再起動後、ディスプレイに6 文字の登録コードが表示されます。このコードが画面を
受け取る鍵で、誰かが使うまで、ディスプレイは Offision につながってはいても何にも
属していません。
コンソールでデバイス › サイネージ › デバイスを開き、追加を選びます。
Where in Offision: admin app → device/signage/signage-device (サイネージデバイス)
ウィザードは 3 つ訊きます。この画面が映すコンテンツ、ハードウェアのブランド、
そしてコードです。認定されたデバイスの一覧から LG web OS devices を選びます。
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認定されたデバイスの一覧にある LG web OS devices。
4. コードで受け取る
入力欄の横には、そのブランドの短い手順が開きます。いま行った内容と同じもので、次の
画面を設置する人のために置かれています。ディスプレイの 6 文字を入力してください。
最後の 1 文字で自動的に送信されます。
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ブランドごとの手順と、画面を受け取る入力欄。
確認する
数秒でディスプレイからコードが消え、コンテンツが流れ始めます。次に両方を確かめます。
1. ディスプレイ側では、コンテンツが流れ、コードが消えていること。
1. コンソール側では、デバイス › サイネージ › デバイスに画面が現れ、
オンラインと表示されること。
そのうえで電源を抜き、入れ直してください。サイネージは誰も見に行かない画面なので、
信用できるのは再起動を自力で乗り越えた設定だけです。ローダーがアドレスを開き直し、
コードもリモコンもなしにコンテンツが戻るはずです。
うまくいかないとき
	症状
	よくある原因

	前の表示のまま変わらない
	保存しただけで再起動していません。再起動して適用を選んでください

	再起動後、画面が真っ暗
	アドレスが違うか、ディスプレイから届いていません。上のアドレスと、末尾の /player まで見比べ、プレビューで切り分けてください

	アドレスは正しいのに何も出ない
	ディスプレイが実際にはネットワークにつながっていません。ダッシュボードのネットワークが接続先を示します

	メニューにURLで再生がない
	webOS サイネージ機ではありません。Offision を映す方法はありません

	コードが受け付けられない
	控えを打ち直さず、ディスプレイからもう一度読んでください。コードは開いた接続の上にあるため、その後スリープや再起動をした画面は別のコードを出しています

	コンテンツの動画が再生されない
	このハードウェアではアップロードした動画ファイルは再生されません。YouTube に置き、YouTube ウィジェットを使ってください（待機中のパネルにブランドを映す）

	画面が消灯しない
	ここでは Offision はバックライトを制御しません。ディスプレイ自身の DPM を使ってください（会議室パネルの電力を抑える）



この方法でできないこと
1. **Offision はディスプレイを管理しません。**登録も監視も更新もコンソールからは行い
ません。アドレスはディスプレイ側の設定なので、あとで変えるにはリモコンを持って
戻る必要があります。
1. **ディスプレイには何も保存されません。**コンテンツは再生時に取得されるため、
アップロードした動画ファイルは飛ばして次に進み、ネットワークが切れればコンテンツも
失われます。
1. **これはサイネージ画面であり、予約パネルではありません。**チェックイン、QR コード
の読み取り、来訪者バッジの印刷、在室検知はできません。
1. **接続中はデバイスライセンスを 1 つ使います。**ほかの画面と同じです。
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Play various content such as images,
videos and SuperSign content.
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