ロビーにQRの出発点を置く
1つのフロアの1点に紐づけた印刷のステッカー。読み取るとマップはその人がどこに立っているかを知り、そこから道順を始められます。所要およそ5分。
2026-08-25   ·   https://offision.com/help/ja/map/put-a-qr-start-point-in-the-lobby/
始める前に:
フロアにマップと経路網が必要です。ないと、読み取ってもその人の居場所が分かるだけで、
歩かせる先がありません——経路案内はどう道を見つけるかを
参照してください。印刷したステッカーを貼る場所も要ります。
道順には両端が必要です。ルームは簡単なほう。もう一方がこれです——建物の中の固定された
1点で、カメラを向ければ電話にそれを伝えられます。
1. キーを作る
マップの下の ロケーションアクセスキー を開いて追加します。
Where in Offision: admin app → map/location-access-key (ロケーションアクセスキー)
[image: ]
1行が1枚の印刷ステッカー。
ステッカーを貼る物理的な場所で名前を付けてください——正面入口、
3階リフトホール。2年後に壁のステッカーと突き合わせるのはこの名前で、印刷されて
しまえば2つのキーを見分ける唯一の手がかりです。
2. 場所に紐づける
キーは建物とフロアに属し、さらにそのフロアのマップ上の座標に留められます。
やる価値を生むのは座標のほうです。座標がなければ読み取りはその人をフロア全体のどこか
に置きますが、座標があれば扉の前に置き、経路はその人が実際に立っている場所から始まります。
ステッカーを物理的に貼る場所に留めてください。
[image: ]
座標に固定すれば、経路はステッカーから始まる。なければ「このフロアのどこか」から。
3. 有効のままにしておく
キーは削除せずに無効にできます。改装でステッカーを外すときに欲しいのがこれで、印刷済み
のコードは戻したときのために有効なままです。
4. 印刷して貼る
キーの背後のコードは恒久的で Offision が生成します。自分で選ぶものではありません。これは
意図的です。物理的なものに載るので、作った人が忘れたずっとあとまで動き続ける必要が
あります。
道に迷って立っている人が見る場所——扉の脇、リフトの前、階段の上——に、電話が無理なく
届く高さで貼ってください。
[image: ]
コードは Offision が生成する。キーからダウンロードか印刷を。
5. 確認する
サインインしていない電話で読み取ってください。重要なのはこの場合です。ロビーのQRを読む
人のほとんどは来訪者です。マップがそのフロアで開き、留めた場所に「現在地」が出るはず
です。次にルームを尋ね、経路がフロアの真ん中ではなくステッカーから始まるか確かめます。
この記事が制御しないこと
1. 誰が何を見られるか。読み取りはマップを開くだけで、サインインさせたり何かを与えたり
はしません。
1. 経路がどこを通るか。それはルートモードで描いた網です。キーはどこから始まるかを
言うだけです。
1. 画面。ロビーのボードは自分の場所をすでに知っているのでキーは不要です。これは
ハードウェアではなく壁のためのものです。
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