来訪者をセキュアな WPA-Enterprise ネットワークに接続する
Cisco Meraki・UniFi・TP-Link・Ruckus など標準的なアクセスポイント向けに 来訪者 WiFi エントリーを作成し、アクセスポイントを Offision の RADIUS サーバーに 向け、来訪者がバッジのユーザー名とパスワードで接続できるようにします。
2026-08-20   ·   https://offision.com/help/ja/visiting/set-up-radius-visitor-wifi/
始める前に:
WiFi コントローラーの管理者権限、ネットワークごとの Visitor WiFi Integration
ライセンス、そして Offision の RADIUS サーバーに到達できるアクセスポイント —
UDP ポート 1812、または TCP 2083 の RadSec — が必要です。
完了の状態はこうです。テスト用の来訪者がチェックインし、バッジのユーザー名と
パスワードでゲスト SSID に接続でき、チェックアウト後は拒否される。
1. ネットワークのエントリーを追加する
来訪者 WiFi を開いて 追加 を選び、メニューからコントローラーに合った
ブランドを選びます — Cisco・Ruckus・TP-Link・Unifi、あるいは
標準的な RADIUS アクセスポイントなら Generic です。ブランドは作成後に
変更できません。
Where in Offision: admin app → visiting/visitor-wifi (来訪者 WiFi)
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来訪者 WiFi ページ — 1行が1つのゲストネットワーク。
マーケットプレイスの 来訪者 WiFi カテゴリにもベンダーごとのタイルがあり、
タイルを開くとブランドが選択済みの状態で同じ一覧が開きます。
Note:
ブランドを選ぶとエントリーは即座に作成され、RADIUS の値も最初から存在します。
保存せずにダイアログを閉じてもエントリーは一覧に残ります — 名前を付け直すか、
削除してください。
2. 基本ページを埋める
エントリーに名前を付け、サインインの規則 — ユーザー名タイプ と
パスワードタイプ — を決め、このネットワークが1拠点だけのものなら建物を
紐付けます。
[image: ]
RADIUS エントリーの基本ページ — サインイン規則があり、ネットワーク名の欄はない。
各フィールドの説明は設定リファレンスに
あります。このページにネットワーク名の欄はありません。セキュアなネットワークの
名前はコントローラー側で付けるもので、その安全性は共有パスワードではなく
来訪者ごとのサインインから来ています。
3. RADIUS の値をコントローラーに写す
ダイアログの2ページ目 RADIUS 設定 を開きます。すべて自動で生成されて
います。ホスト IP または FQDN・認証ポート・シークレット・
NAS 識別子 です。
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RADIUS 設定ページ — コントローラーに写す値。
2つのブランドだけ異なります。
1. Unifi はアクセスポイント単位で認証します。NAS 識別子の代わりに、アクセス
ポイントの MAC アドレス を1行に1つずつ入力します。
1. Cisco は同じ値を Meraki の手順ガイドとして表示します。
4. コントローラーで SSID を作る
コントローラー側で、手順3の値を指す WPA-Enterprise (802.1X) のゲスト SSID を
作成します。Offision の RADIUS サーバーは PAP・EAP-TTLS/PAP・PEAP/MSCHAPv2 に
応答します — スマートフォンやノート PC が標準で使う方式です。
5. 動作を確認する
自分を招待してチェックインし、バッジに印刷されたユーザー名とパスワードで SSID に
接続します。次にチェックアウトして、同じ内容が拒否されることを確認します。
どちらの結果も重要です。2つ目こそがセキュリティの本体です。
うまくいかないとき
	見えている症状
	よくある原因

	実在の来訪者なのにサインインが拒否される
	まだチェックインしていない、または訪問期間が終わっている

	すべてのサインインが拒否される
	エントリーに Visitor WiFi Integration ライセンスがない、またはコントローラーの共有シークレットが一致しなくなっている — シークレット を再生成してコントローラーを更新し忘れるとこうなる

	コントローラーが Offision に届かない
	NAS 識別子（Unifi なら MAC アドレス）がアクセスポイントに未設定か誤入力で、リクエストをエントリーに紐付けられない

	バッジに WiFi の情報が印刷されない
	RADIUS ブランドでは想定どおり — バッジに印刷できるものを参照
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