設定開啟面板設定的那組密碼
站在路人和面板本身設定之間的四到六位數字。在那些設定裡可以離開程式、旋轉螢幕， 也可以抹掉配對。這組數字從哪裡來、可以在哪兩個地方更改，以及主控台為什麼能覆蓋 它卻讀不到它。
2026-08-25   ·   https://offision.com/help/zh-hant/devices/set-a-device-pass-code/
面板正在顯示會議室的那個畫面背後，是面板自己的設定頁，而它不是預約畫面。在那裡
可以旋轉螢幕、更改語言、重新啟動程式、整個離開 Offision，再往下一列，還能抹掉
配對，把面板送回註冊碼畫面。密碼是擋在這一切前面的唯一一道關卡。
它是四到六位數字，而且存放在 裝置上，不在您的伺服器上。這一件事解釋了這一頁
其餘的全部：每一台面板出廠都停在同一組 0000，兩台面板不必共用同一組，而主控台
能把新的一組推下去，卻永遠不能把現在這一組顯示給您看。
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配對幾秒後，面板自己彈給自己的卡片。
開始之前:
面板已經配對，而且正在顯示它的會議室——請見
把預約面板接上 Offision。要走主控台那條路，還需要
一個能管理設備的帳號，而且面板在您更改的那一刻必須在線上。
1. 趁面板還新的時候就改
面板落在會議室畫面幾秒後，會自己彈出上面那張卡片。沒有人要求它出現，它會出現是
因為這是唯一能保證有人正站在面板前的時刻，而它會在十秒倒數後自己關閉。
數字角落那支鉛筆不必離開這裡就能開啟 編輯密碼，這也是設定它最省事的時機。
面板會問兩次——輸入新密碼，然後 確認新密碼——都用面板自己的鍵盤。兩次
不一致時，它會安靜地回到第一個畫面，不會告訴您；請留意標題有沒有變回去。
在面板掛上去之前做:
還停在 0000 就掛上牆的面板，走廊上任何人都能旋轉它、改它的語言，或解除它的
配對。下面全部都是事後補救的辦法，而事後永遠比較費工。
2. 之後，在面板上改
那張卡片消失以後，同樣的更改就藏在您正想換掉的那組密碼後面。
碰一下面板叫出控制列，選設定的按鈕。面板會要求解鎖，接著主控畫面左側清單的
設置 裡就有 更改密碼——和剛才一樣的兩段式鍵盤。
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面板自己的設定頁。更改密碼就在它所保護的那些列上面。
它下面那幾列正是這組密碼存在的理由：重新啟動應用，以及最後那個紅色的
重設——它會忘掉伺服器和配對，把面板送回註冊碼畫面。裝了 Offision 應用程式
在跑的面板還多兩列：重新啟動裝置，還有把程式關掉、讓螢幕回到裝置啟動器的
離開 Offision。
解鎖有三道門:
鍵盤不是唯一的一道。具有播放器管理權限的人可以把員工卡靠上面板，管理員也可以
掃描解鎖畫面上的 QR code。兩種都能在不知道數字的情況下打開同一個主控畫面——當
一台面板的密碼弄丟了、而它又不在線上時，要找的就是這個。
3. 面板前沒有人時，就從主控台
自 4.5.9 起，主控台可以在沒有人站在面板前的情況下把新密碼推下去。前往
設備 › 預約面板 › 面板，選那台面板的一列。重設密碼 就和
即時畫面、重新啟動 一起放在詳細面板的上方。
Where in Offision: admin app → device/booking-panel/device (預約面板)
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一台面板的詳細，以及那個會覆蓋它密碼的動作。
把新的一組打進 新密碼，再打一次到 確認密碼——4 至 6 位數字，而且兩邊
一致之前按鈕都是停用的。儲存會比一般多花一點時間：主控台會等面板本身回報已經存
下來，所以儲存成功就是面板已經套用的證據。
在您真的倚賴這條路之前，有三件事值得先知道：
1. 面板必須在線上。 對一台沒有回應的面板，重設密碼 會灰掉並顯示
裝置已離線，而且沒有佇列——那組密碼不會晚一點才送到。
1. 它只能覆蓋，永遠讀不到。 主控台裡沒有任何地方會顯示一台面板目前的密碼。
弄丟的密碼是被換掉，不是被找回。
1. 數位看板的螢幕也一樣。 同一個詳細面板也服務 設備 › 數位看板 ›
設備 和設備監控清單，所以接待處的自助機或大堂螢幕重設的方式完全相同。
4. 確認成功
走到面板前，用新的一組打開它的設定。然後試舊的那一組：鍵盤應該以 密碼無效
拒絕它並自己清空。還吃得下舊密碼的面板就是沒有收到這次更改——如果走的是主控台
那條路，那代表儲存沒有走完。
這組密碼不管的事
1. 誰可以在面板上報到。 每個人用來證明自己身分的 身份驗証碼 完全是另一回事，
由每個人自己設定——請見
讓大家用身份驗証碼在面板上驗證身份。
1. 其他面板。 這組密碼屬於一台裝置。和按鈕、外觀、驗證方式不同，它不是從共用
的裝置設定來的，所以改了它不會動到別的東西——請見
面板的設定從哪裡來。
1. 每一台面板都能離開程式。 離開 Offision 只出現在裝了 Offision 應用程式、
而且有啟動器可以回去的面板上。用自己的瀏覽器顯示播放器的面板沒有地方可回，
所以那一列不會存在。
1. 讓一台面板退役。 面板上的 重設 從面板這一端抹掉配對；主控台的
取消硬體連接 則是在保留紀錄的情況下釋放硬體。兩者用在不同情況——請見
把預約面板接上 Offision。
1. 重新來過的面板。 任何會清掉面板儲存空間的動作——恢復原廠設定、重新配對、
重裝應用程式——都會把它送回 0000。
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