Neat Pulse 同步到 Offision 的內容
Neat Pulse 連接會拉取哪些東西——會議室、裝置，以及每款 Neat 型號實際擁有的感測讀數 ——還有它刻意不碰的部分。
2026-08-19   ·   https://offision.com/help/zh-hant/integrations/what-neat-pulse-syncs/
Neat Pulse 是 Neat 自家的管理雲端——大樓裡的每一台 Neat bar、board 與 pad 本來就會
向它回報。Offision 的連接以一把 API 金鑰、按你設定的排程去讀這個雲端，把讀到的東西
變成 Offision 能使用的會議室與感測器。裝置上不安裝任何東西，Offision 也從不直接和
裝置對話。
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Offision 按你設定的間隔輪詢 Neat Pulse。讀數落在會議室上，每個介面都從那裡讀取。
會議室先行，裝置跟上
Neat 的世界以會議室為單位組織，同步保留這個形狀：你勾選的每一間 Neat 會議室，都會
成為 Offision 裡的一個 IoT Space。裝置只在它的會議室同步時才會同步——會議室沒被
勾選的端點會被略過，同步結果也會說明。
讓 Space 有用的，是你把它連到什麼。同步對話框裡每一間會議室都帶著一個連接到的
選擇：新增 Space 讓它獨立存在，使用現有 Space 把它併入你已有的 Space，
可預約資源則把它直接接上你的某間會議室——正是這個選項，讓讀數出現在預約日曆、
會議室的面板與它的看板上。之後取消勾選某間會議室，只會移除這個連接建立的東西；另一個
平台也在餵資料的 Space 會留下。
每款型號帶著不同的感測器組合
每個已同步的端點都以 Neat 裝置的身分出現，圖磚只顯示那個型號量得到的東西——一塊
永遠只會是零的圖磚，乾脆不顯示。
	Neat 型號
	讀數

	Neat Pad
	溫度、濕度、二氧化碳、TVOC

	Neat Bar、Neat Board
	溫度、濕度、二氧化碳、TVOC、光線強度、人數、佔用狀態

	Neat Bar Pro、Neat Frame、Neat Board 50、Neat Board Pro
	溫度、濕度、VOC 指數、光線強度、人數、佔用狀態

	Neat Bar Gen 2
	光線強度、人數、佔用狀態

	Neat Center
	人數、佔用狀態



其中兩列很容易讀錯。較新的型號回報的是 VOC 指數，而不是二氧化碳與 TVOC 的絕對值
——那是刻度不同的另一個數字，不是比較差的數字。還有，佔用狀態是推導出來的：Neat
回報攝影機看到多少人，只要人數大於零，Offision 就把會議室視為佔用中。
數字有多新
連接按你連接時設定的輪詢間隔輪詢——每幾分鐘一次是常見的設定。Offision 裡的每個
讀數最多只有一個輪詢週期舊，對會議室健康與佔用狀態而言，這正是恰當的新鮮度，也是
讀數從不在房間裡發生事情的那一秒立刻改變的原因。
這個連接不同步的事
Neat 的會議室不是行事曆。這個連接不搬動任何預約、會議或人員——會議室與行事曆
來自 Microsoft 365 或 Google Workspace，
Neat Pulse 只為你已有的會議室加上感測能力。控制也刻意收得很窄：Offision 能重新啟動
Neat 裝置、請它重新同步數據，僅此而已——裝置本身的設定仍然留在 Neat Pulse。
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