Cisco Room Navigator を接続する
Room Navigator は Offision アプリを実行しません。RoomOS が自身のブラウザーを Offision に向け、6 文字のコードで会議室とペアリングします。このパネルができること、 できないこと、そしてライトバーの見え方。
2026-08-30   ·   https://offision.com/help/ja/devices/connect-a-cisco-room-navigator/
Cisco Room Navigator は Offision アプリを実行しません。Crestron のパネルと同じく
ブラウザーを備えた画面であり、RoomOS がそのブラウザーを Offision に向けます。つまり
Offision が描くパネルは Web ページであり、Navigator 上で Offision にできることは
すべてブラウザーにできることです。
ペアリング自体は他のパネルとまったく同じです。画面に 6 文字が表示され、それを
コンソールに入力します。
対応モデル
画面は 10.1 インチ 1920 × 1200 です。認定パネルの一覧は
Offision が対応する予約パネルハードウェア
にあります。
接続する
Where in Offision: admin app → device/booking-panel/device (予約パネル)
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接続ウィザードの認定されたデバイス。Cisco のタイル。
セットアップは 2 つの半分に分かれます。Webex Control Hub で Navigator を
登録して Offision に向け、そのあと画面に出るコードで Offision 側から要求します。
ブランド のステップで Cisco を選ぶと、接続 のステップは 6 桁の入力欄を
表示したまま、前半の作業を待ちます。
1. デバイスを追加する
Control Hub › Devices を開き、Add device を選びます。
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Control Hub の Devices と Add device。
2. Shared usage を選ぶ
予約パネルは個人ではなく会議室に属します。選んだら Next。
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会議室が持つデバイスのための Shared usage。
3. New workspace を選ぶ
続けて Next。
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New workspace。
4. ワークスペースの内容を設定する
名前、種類、収容人数、場所を設定して Next。これは Cisco 側の会議室の記録です。
Offision の会議室名と一致させる必要はなく、両者は同期しません。
[image: ]
ワークスペースの名前・種類・収容人数・場所。
5. デバイスの種類を選ぶ
Cisco Room and Desk device を選び、Next。
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Cisco Room and Desk device。
6. Calling を None にする
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None に設定した Calling。
7. Meetings を None にする
続けて Next。どちらも意図的です。このデバイスは予約パネルであり、どちらかを
有効にすると Cisco 自身の通話・会議画面が Offision の前に出てしまいます。
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None に設定した Meetings。
8. Navigator をアクティベートする
表示された Activation Code を Navigator 本体に入力し、Go to Workspace。
これはワンタイムパスワードで有効期限があるため、デバイスが手元にあるうちに
アクティベートしてください。
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パネルに入力するアクティベーションコード。
9. 追加したデバイスを開く
デバイス一覧から開いて設定に進みます。
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一覧に表示された新しいデバイス。
10. All configurations を開く
Configurations の下にあります。
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Configurations と All configurations。
11. WebApp URL の設定を探す
webapp で検索し、
UserInterface › HomeScreen › Peripherals › WebApp › URL を
選びます。よく似た候補が 3 つ出ますが、末尾が URL のものです。
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179 個の設定から WebApp URL を検索する。
12. 地域に合ったプレーヤーのアドレスを設定する
変更を保存します。
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プレーヤーのアドレスを入れた URL の欄。
13. パネルからコードを読む
Navigator が Offision を読み込み、6 文字が表示された画面に落ち着きます。
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要求を待っている Navigator。
14. Offision 側で要求する
その 6 文字を 接続 のステップの入力欄に入力します。6 文字目で自動的に送信され
ます。数秒でパネルはコードの表示をやめ、会議室の表示を始めます。
コードはメモではなくパネルから読む:
コードは開いた接続の上にあります。書き留めてからスリープ、再起動、またはネットワーク
切断があった Navigator は、いま別のコードを表示しています。
Room Navigator にはデバイスライセンスが必要です:
Offision が制御する他のパネルと同じく、デバイスライセンスを 1 つ消費します。
Offision が制御するもの
ライトバーは 7 色中 5 色。 RoomOS は Offision のパレット全体を再現しません。
パレットがオレンジと言うところに黄が、シアンと言うところに青が表示されます。意味は
変わりません（パネルの色の意味）。2 色が隣の色で
届くだけです。
カードは USB リーダー経由。 Navigator には Offision が読める内蔵リーダーが
ないため、カードでのチェックインにはパネル側に USB リーダーが必要です。HID Global の
カードは IAdea パネルでのみ復号されます。
在室検知。 パネルが会議室の在室状況を報告するため、誰も現れない予約は自動的に
解放できます。
できないこと: ラベル印刷、オフラインのメディア保存、コンソールからの再起動は
できません。Navigator 自身の設定は Cisco 側、つまり Control Hub かデバイス上に
あります。
これはパネルであり、ルームシステムではありません:
Navigator を予約パネルとして接続することと、Webex をカレンダーとして接続することは
別です。Offision の予約を Webex にも届けたい場合は
Webex Control Hub を接続する
を参照してください。
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Workspaces represent a physical space in your organization. It may contain one device or multiple devices that work together.
Workspace details show usage, settings, and environmental status for that physical space to help you make decisions to improve the
use and cost of your space.
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What kind of device do you want to set up in this workspace?
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Which services are needed in this Workspace?

Calling O None

No calling service. Select for a standalone Room Navigator, Room USB or Microsoft Teams Rooms.

() Call on Webex (1:1 call, non-PSTN) (default)
This workspace can make and receive calls using SIP or when paired with the Webex app.

() Cisco Webex Calling
Calling features with additional PSTN service provided through Webex.

() Hot desk only @
Free hot desk host that natively supports country-based emergency calling.

Scheduling Hybrid Calendar
Note: Hybrid calendar is not enabled. Please, enable a hybrid calendar service to use calendar
scheduling type.

@ If Hybrid Calendar is not selected, device calendar and other third party calendar
integrations will still be available to configure for this workspace. Ad-hoc bookings
will use the on-device calendar to be enabled.

[] Hot desk sign in
Enable hot desking to allow users to sign in to any shared Webex Desk device with their Webex
identity.

@ Selecting Hot desking automatically enables Ad-hoc booking to allow in-person
booking on device. Unselect Ad-hoc booking if this is not desired.
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Scheduling

Meetings
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Hybrid Calendar
Note: Hybrid calendar is not enabled. Please, enable a hybrid calendar service to use calendar
scheduling type.

- ~

@ If Hybrid Calendar is not selected, device calendar and other third party calendar
integrations will still be available to configure for this workspace. Ad-hoc bookings
will use the on-device calendar to be enabled.

N J

Hot desk sign in
Enable hot desking to allow users to sign in to any shared Webex Desk device with their Webex
identity.

- ~

@ Selecting Hot desking automatically enables Ad-hoc booking to allow in-person
booking on device. Unselect Ad-hoc booking if this is not desired.

N J

Ad-hoc booking
Allow end-users to book the workspace and extend the booking time from the device or enabled
peripheral in the workspace.

None
This workspace will be available without a meeting service.

Device hosted meetings
Host meetings on shared room devices.

Site Select site... N

e .
[ Previous
T

N
) Next
/




1c141d100e8bbcc6de726870013111a1de71711e.png
Add device

Activation Code

An Activation Code is a one time password. Share this code with the person setting up the device belonging to test, or enter it
yourself when prompted by the device. Once the device has been successfully activated, you will be able to find and configure it in
Workspaces or Devices.

1039-8707-9517-6465

Expires September 3, 2025 2:56 PM (CST)
This code cannot be used to activate Cisco IP Phones

w Close w Go to Workspace
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Thank you for select Offision!

Connect to Offision If no account?
Enter in Offision "Management Create Offision account
console"

Device > Booking panel / Signage >
Add
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