在 Qbic 設備上安裝 Offision 應用程式
Offision 的 Android 應用程式要用 USB 隨身碟安裝：先打開設備的原生 Android 模式，裝好套件，最後把 Content 欄位指向應用程式而不是網址。預約面板、數位 看板盒子和接待櫃台的自助機都適用。
2026-08-26   ·   https://offision.com/help/zh-hant/devices/install-the-app-on-a-qbic-device-by-usb/
Qbic 設備的自家啟動器底下跑的是 Android，而出廠的啟動器顯示的是一個網址。裝上
Offision 應用程式，就會改變啟動器要開的東西。安裝這件事得在設備前面手動做，因
為 Offision 沒辦法把應用程式推送到 Qbic 硬體上。
底下的步驟在會議室預約面板、數位看板盒子和接待自助機上都一樣。至於到底該不該
裝——它比面板自己的瀏覽器多了什麼、少了什麼會悄悄失效——請看
用應用程式還是瀏覽器跑播放器。
開始之前:
設備已供電、已連上網路，而且停在自己的 Configuration 畫面。你碰得到這台
設備，也能插上 USB 隨身碟。
需要準備
1. 一支設備讀得到的 USB 隨身碟，格式為 FAT32
1. 在設備前面的十分鐘
1. 一個鍵盤，或用螢幕鍵盤，最後要在 Content 欄位裡輸入
超過幾台以上，就別一台台手動裝，改用 Qbic 自己的設備管理——跟推韌體的是同一套
工具。以下講的是單台的做法。
1. 下載應用程式
把應用程式複製到 USB 隨身碟。
這個連結永遠給的是目前的版本，所以與其沿用上次留下來的檔案，不如每次重新下載。
2. 打開原生 Android 模式
Qbic 的啟動器平常不讓人碰到 Android，所以第一步是請它讓開。
在 Configuration 畫面選 Settings，再選 Player settings。
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設備的 Android 設定。Player settings 在右邊，MDM 底下。
在 ANDROID SYSTEM底下把 Switch to native android mode 打開。設備會掉
回一般的 Android 主畫面。
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Player settings 最上面的 Switch to native android mode。別動 Lock the content URL——它會擋掉這篇文章最後一個步驟。
3. 從 USB 隨身碟安裝
插上隨身碟，打開 File 應用程式，找到那支碟。
選那個 APK。第一次 Android 會問要不要允許從這個來源安裝；允許，然後確認安裝。
4. 把原生 Android 模式關回去
回到 Settings › Player settings，把 Switch to native android mode
關掉。
這一步很容易漏掉，而設備不會自己恢復。原生 Android 模式是把 Qbic 啟動器換成
一般的 Android 主畫面，但開機時把 Offision 叫起來的正是那個啟動器。忘了關，
設備每次重開都會停在一片空白的主畫面。
5. 把 Content 欄位指向應用程式
回到 Configuration 畫面，Content 欄位裡多半還是一個網址，或者空的。把
它清掉，用欄位旁邊的放大鏡從已安裝的應用程式裡挑 Offision，欄位就會填上
應用程式的元件名稱：
com.offision.app/.MainActivity
然後選 SAVE AND PLAY。
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指向已安裝應用程式、而不是網址的 Content 欄位。放大鏡就是應用程式選擇器。
欄位底下的提示要你填 http:// 或 https:// 開頭的網址；不用理它——這裡放應用
程式的元件名稱才對，設備也收得下。這一步決定設備是跑你剛裝好的應用程式、還是
回到瀏覽器，所以往下走之前值得確認欄位就是上面那樣。
6. 確認成功
應用程式打開後會自己走完剩下的路：它認得出自己跑在 Qbic 硬體上，自己切到播放
器模式，最後停在一個顯示 六碼配對代碼 的畫面。這些都不必另外設定。
設備自己會寫出下一步該去哪裡——Device › Booking panel / Signage ›
Add。拿代碼去配對的步驟在
連接 Qbic 會議室預約面板 的步驟 3 之後。
Where in Offision: admin app → device/booking-panel/device (預約面板)
BXP 或 FHD 的數位看板盒子則是在 設備 › 數位看板 › 設備
底下登記——請看
在 Qbic 螢幕上播數位看板。
離開前重開機一次。重開後顯示配對代碼、或顯示會議室，就是好了；如果回到
Android 主畫面，表示原生 Android 模式還開著。
關掉應用程式
跑著 Offision 應用程式的設備，表面上沒有離開它的路；在面板上這正是用意。真的
需要的時候——要去設備本身的設定，或是要把畫面交出去——應用程式自己有一條：用密
碼開啟面板的主控台，選 設置，清單靠下面的地方就是 離開 Offision。
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面板自己的主控台裡的離開 Offision，就在重新啟動裝置下面。圖是英文畫面。
它會關掉應用程式，把畫面交回 Qbic 的啟動器。它不會自己再開起來，要回去得重新
啟動。這一列只出現在跑著已安裝應用程式的設備上；瀏覽器模式沒有東西可以離開。
怎麼進到那個主控台、以及擋在前面的那組密碼，在
設定開啟面板設定的那組密碼。
出問題的時候
	你看到的
	常見原因

	File 應用程式看不到隨身碟
	不是 FAT32，或它的耗電超過該埠能供應的。換一支容量小一點的試試

	安裝被擋下來
	在提示裡替 File 應用程式允許一次之前，Android 都會拒絕來源不明的安裝

	明明還有空間卻說空間不足
	TD-1060 Slim 上的已知情況：Wi-Fi 驅動程式的問題把內部儲存塞滿當機記錄。清掉，或先向 Qbic 要韌體更新，再重試

	開機停在 Android 主畫面
	原生 Android 模式沒關回去。步驟 4

	開機進到瀏覽器或空白頁
	Content 欄位裡還是網址。步驟 5

	Content 欄位不收應用程式
	Player settings 裡的 Lock the content URL 開著。關掉、設好欄位，之後想鎖再開回去

	說安裝成功卻什麼都沒跑
	先別怪欄位，從 Android 的應用程式清單裡重開一次。裝到一半的安裝會留下清單裡有、卻啟動不了的應用程式，重新蓋上去裝一次就好

	已經配對過的設備又出現代碼
	這是正常的。用瀏覽器設定過的設備不會把配對帶進應用程式——請在該設備原本那一列用新的代碼，不要另外新增一台

	想關掉應用程式，卻找不到方法
	主控台的 設置 › 離開 Offision，在面板密碼的後面



這篇沒有做的事
1. 它不會配對設備。 裝好並跑起來的應用程式只是一台顯示代碼的設備；會議室、
版面和各項設定，都是那組代碼在主控台被使用時才決定的。
1. 它不會改變硬體做得到的事。 沒有內建讀卡機的設備不會因此多出一個；機型
列在Offision 支援哪些預約面板硬體。
1. 它不是更新播放器的方式。 播放器會自己更新；外面那層應用程式就是一般的
Android 套件，用同樣的方式裝新的上去就是更新。
1. 它不會把畫面收乾淨。 在你叫設備把 Android 的導覽列藏起來之前，它都會留在
螢幕底部、壓在播放器上面——
在 Qbic 設備上隱藏 Android 導覽列。
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