在 Qbic 面板上以應用程式或瀏覽器執行播放器
比較在 Qbic 面板上安裝原生 Offision Android 應用程式與使用內建瀏覽器執行的差異，包含 RFID 讀卡機感應與離線影片播放支援。
2026-08-29   ·   https://offision.com/help/zh-hant/devices/install-the-app-on-a-qbic-panel/
Qbic 面板採用 Android 作業系統，能以兩種模式呈現 Offision 播放器畫面：安裝原生 Android 應用程式，或直接使用面板的 內建瀏覽器 開啟播放網址。
兩種方式都會產生一組六位數配對碼，畫面外觀也幾乎相同，但底層支援的硬體感應與檔案儲存機制有實質差別。

功能對照表
	功能項目
	原生應用程式模式
	內建瀏覽器模式

	上傳影片播放
	自動快取至本機儲存空間，斷網時維持穩定循環播放
	不支援（僅維持靜態封面縮圖）

	YouTube 串流播放
	支援（需對外網路連線）
	支援（需對外網路連線）

	內建 RFID 讀卡機
	支援面板正面刷卡識別
	無法呼叫底層晶片（需外接 USB 讀卡機）

	USB 訪客證標籤印表機
	支援直連列印
	不支援

	側邊 LED 狀態燈條
	支援七色燈號
	支援（透過本機背景 API 連動）

	在席人體感測器
	支援佔用偵測
	支援

	後台遠端重新開機
	支援
	支援



影音播放機制差異說明
自行上傳至媒體庫的影片檔案，在播放前會完整下載至面板本機儲存空間，以確保即使辦公室網路瞬斷，待機螢幕保護影片仍可持續播放。
由於內建瀏覽器受限於沙盒權限，無法將大型檔案持久儲存於本機磁碟，因此在瀏覽器模式下影片將無法啟動，始終停留在靜態預覽封面。若必須在瀏覽器模式下播放影片，建議改用 YouTube 影片元件。
如何辨識面板當前的執行模式
在 Offision 管理後台前往 設備 › 預約面板 › 設備，於狀態清單的 Container 欄位可查看執行容器類型。
Where in Offision: admin app → device/booking-panel/device (預約面板)
亦可直接在實體面板現場測試：
1. 刷卡測試: 將已登記的員工證靠近面板正面感應區。若硬體具備讀卡機卻毫無嗶聲反應，表示目前為瀏覽器模式。
1. 影片測試: 套用包含上傳影片的版面。若影片無法自動播放並停在靜態圖片，表示為瀏覽器模式。
安裝應用程式與重新配對
有關原生應用程式的安裝方式，請參考透過 USB 隨身碟在 Qbic 設備上安裝 Offision 應用程式。
安裝後重新配對:
由瀏覽器模式改為安裝應用程式後，設備會產生新的六位數配對碼。請至管理後台找到該設備既有的資料列，直接點擊更新配對碼，即可完整保留原有的空間綁定與排程設定。
