哪些佔用感應器可以用在預約上
可以用在會議室與辦公桌預約的感應器，逐一型號列出：應用市集裡四個連接各自回報什麼、為什麼人數計數器不等於佔用感應器，以及硬體要去哪裡買。
2026-09-17   ·   https://offision.com/help/zh-hant/devices/supported-occupancy-sensors/
Offision 不做感應器，只讀感應器：應用市集 裡有四個連接，把你已經有的、或是
向廠商買來的硬體所偵測到的佔用狀態帶進來，各自從自己的磚塊設定。一個會議室或
辦公桌到底有沒有在用，是由這幾者其中之一證明的；至於收到之後要自動做什麼，是
預約規則那邊另一個決定。
如果會議室裡本來就有視訊設備，請先看
用你已經有的視訊設備取得會議室佔用狀態——
四個連接裡有三個讀的是牆上早就掛著的裝置；這一頁講的是它們涵蓋不到的房間和辦公桌
要買什麼。
Where in Offision: admin app → marketplace/apps (系統整合)
哪些連接會回報佔用狀態
	連接
	會回報佔用狀態的型號
	怎麼回報
	設定方式

	Milesight
	一張辦公桌用 VS341，整個會議室用 VS370。AM308 是空氣感應器，但也會回報動作
	感應器直接送出有人或沒人
	Milesight 感應器會回報什麼到 Offision

	Neat Pulse
	Neat Bar、Board、Bar Pro、Frame、Board 50、Board Pro、Board 32、Bar Gen 2 與 Center。Neat Pad 與 Pad Pro 不會——它們只回報空氣
	推導而來：人數大於零的期間，這個房間就算有人
	Neat Pulse 同步到 Offision 的內容

	Webex Control Hub
	帶有 xAPI 標記的 RoomOS 裝置——Room Bar、Board、Desk、Navigator
	由人數推導，取不到人數時退回看裝置說不說現場有人
	Webex Control Hub 連接會帶進 Offision 的東西

	Logitech Sync
	Spot 與 Rally Board 65。Rally Bar、Tap、Tap Scheduler、Sight、Brio 完全不帶感測器
	裝置自己的在場偵測。它的會議室人數只進報表，不會用來簽到
	Logitech Sync 帶進 Offision 的內容



這幾者不是互相取代的關係。已經裝滿 Neat、Webex 或 Logitech 會議室裝置的大樓，
不用再買東西就有會議室佔用狀態，因為那些裝置本來就在偵測——不過有好幾款型號其實
什麼都不回報，名單在
用你已經有的視訊設備取得會議室佔用狀態。
Milesight 負責的是辦公桌，以及裡面完全沒有視訊設備的會議室。
Milesight 有一個其他連接沒有的硬性條件：它的感應器要經過你自己網路上的一台
Milesight 閘道器才到得了 Offision，而那台閘道器的韌體必須是 60.0.0.50 或更新
——請見
韌體必須是 60.0.0.50 或更新。
更舊的韌體會把數值送出來，卻沒說是哪一台感應器量的，Offision 這端沒有辦法補救。
各型號完整的讀數——空氣、光線、電量等等——在各自連接的文章裡。這裡只列佔用狀態。
感應器要綁到房間，不是綁到樓層
一台回報得好好的感應器，在綁到它盯著的對象之前什麼都不會觸發。每台感應器都有
綁定類型：
1. 資源——這台感應器盯著一個可預約的對象，這張辦公桌或這個會議室。
預約用的是這個。
1. 位置——感應器落在樓層平面圖上的某個點，不擁有任何資源。對空氣感應器和佔用
地圖有用，但預約不會因此動作。
綁成 位置 的感應器回報的是樓層，預約永遠看不到它。辦公桌一直顯示沒人用的時候，
這是第一個要查的地方——請見
給感應器一個位置。
人數計數器不是佔用感應器
預約只從感應器讀一件事：這個空間有人還是沒人。人數既不需要也用不到，這正是為什麼
一台便宜的佔用感應器就足以替預約簽到。
反過來就不成立了。一台 只 回報人數、從不給出有人或沒人狀態的裝置，是驅動不了
預約的。Milesight 的人數計算產品線——VS121、VS133、VS135——和上面那些佔用
感應器是不同的產品家族，也沒有跟 Offision 一起驗證過；請見
這三個型號不會數人數。
想知道什麼，就買什麼:
先決定你要知道的是房間 有沒有 被用過，還是 有幾個人 用過。這一頁的佔用感應器
回答的是前者，而且事後沒辦法讓它回答後者。如果重點是人數，那要靠本來就會數人的
會議室裝置——Neat 或 Webex——並且在
確認房間是否真的坐滿
裡查看。
去哪裡買
向廠商，或向你的 Offision 合作夥伴買。Offision 驗證並讀取這些硬體，但不販售；
這一頁上沒有任何型號一定要透過 Offision 購買。
除了硬體本身，預算裡還要算兩件事。Milesight 感應器必須有一台在網路上的 Milesight
閘道器才到得了 Offision，所以一棟樓的第一台會比第十台貴。另外，每一台感應器都會
佔用一個 佔用感應器 裝置授權，和面板一樣按台計算——請見
你的授權涵蓋什麼，以及在哪裡查看。
涵蓋範圍、安裝高度與電池壽命都是製造商的數字。一台能看幾張桌子是感應器的特性，
不是 Offision 的特性，規格表請向供應商索取。
這一頁不決定的事
1. 收到讀數之後預約要做什麼。 自動簽到、自動登出與自動延長是預約規則 其他
頁 傳感器 群組裡三個各自獨立的設定——請見
讓感應器替預約簽到、登出與延長。
1. 怎麼接上硬體。 每個連接在應用市集裡都有自己的磚塊和自己的文章；這一頁只說
接好之後哪些型號會回報佔用狀態。
1. 空氣品質、光線強度與電量。 這些從同一批感應器送來，但不影響預約的行為。
