卡號會在哪些地方被讀取，拍下去又會發生什麼
同一組卡號會被會議室面板、座位面板、出勤打卡、問題回報、活動面板、手機錢包和 API 讀取。每一個各自會做什麼，以及它們共同遵守的那一條規則。
2026-09-04   ·   https://offision.com/help/zh-hant/directory/where-a-card-number-is-read/
卡號只登記一次，卻會在很多地方被讀到。每一個地方的第一件事都一樣 — 把號碼換成一個
人 — 然後以那個人的身分做自己的事。決定要做什麼的不是卡片，而是拍卡的那個畫面。
每一個會讀到拍卡的地方
	在哪裡
	拍下去會做什麼

	會議室預約面板
	為正在等候的預約簽到、在空房間開始臨時使用，或在會議進行中提供延長與簽退 — 請見 拍員工卡簽到

	接了 門鎖 的面板
	在有相關硬體的房間，與簽到同時開門 — 請見 連接 AXIS 門鎖

	座位面板
	認領他預約的座位

	出勤打卡
	記錄上班或下班 — 請見 出勤的運作方式

	面板上的 回報問題
	為這筆回報署名，讓佇列知道是誰提出的 — 請見 在會議室面板回報問題

	活動面板
	標記這個人已出席該活動

	錢包裡的 手機
	用戶手機通行證用 NFC 送出同一組號碼，所以手機可以在卡片能拍的地方拍

	外部 API
	由其他系統寫入或清除號碼 — 請見 從預約開啟會議室門



在面板上表明身分的方式不只卡片，還有 QR 碼、密碼和預約 PIN。面板提供哪幾種是在預約
模組設定的，不在這裡 — 請見
在面板上辨識身分。
它們共同遵守的規則
上面每一個畫面都用同一個步驟解析卡片，所以以下三件事到處都成立：
1. 不認得的號碼什麼也不會做，而且沒有聲音。 沒有訊息，也不會閃一下。走廊上的面板
如果對每一張經過的卡片都出聲抗議，根本沒辦法用 — 所以別棟大樓的卡片會直接被忽略。
1. 第一個解析成功的號碼勝出。 有些讀卡機會為同一張實體卡送出多組識別碼；面板依
送達順序逐一嘗試，找到人就停下。
1. 大小寫沒有影響。 用小寫登記的號碼，也能對上送出大寫的讀卡機。
拍卡是辨識身分，不是授權:
被認出來和被允許是兩回事。卡片說明你是誰；那個人能不能簽到、能不能認領座位、能不能
打卡、能不能開門，是由預約、政策和他所屬的群組決定的 — 就跟他改用密碼輸入時一模一樣。
不會讀卡的地方
1. 登入 Offision。 應用程式與管理主控台接受的是密碼、密碼鎖或貴公司的登入方式。
沒有任何畫面接受卡片。
1. 貴大樓自己的門禁系統。 Offision 不會把卡號送給門禁控制器。接了門鎖的面板會開門，
是因為 Offision 叫門鎖開，而不是控制器認得那張卡。
1. 大廳的訪客簽到。 訪客有自己的訪客證或錢包通行證 — 請見
訪客證上會顯示什麼。
